REQUIRED COMPONENTS

Atmega32 -1

Fingerprint module (r305) -1

Push Button or membrane buttons - 4

LEDs -2

1K Resistor -2

2.2K resistor -1

Power 12v adaptor

Connecting wires

Buzzer -1

16x2 LCD -1

PCB or Bread Board

RTC Module (ds1307 or ds3231)-1

LM7805 -1

1000uf, 10uf capacitor -1

Burgstips male female

DC JACK (optional)

BC547 Transistor -1